|  |  |
| --- | --- |
| **MODELO DE ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES**   |  | | --- | | **LOGOTIPO**  **Análise e investigação de Acidentes.** | |
|  |
| **1 – INTRODUÇÃO** |
| Conforme previsto na Norma Regulamentadora nº 5 da Portaria 3.214/78, foi constituída uma comissão para investigar e analisar as circunstâncias e causas do acidente com vítima, ocorrido em 14/12/2010, no fechamento do Gabinete da linha 01. |
|
|
|  |
| **2 – OBJETIVO** |
| Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados dos trabalhos da Comissão de Investigação do Acidente ocorrido no fechamento do gabinete na linha 01 e análise de causas, bem como adoção de medidas gerenciais e operacionais preventivas, com objetivo de evitar ocorrências de acidentes similares. |
|
|
|  |
| **3 – COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO** |
| SESMT – (Nome do Técnico de Segurança) |
| Nome o Líder ou chefe imediato da vítima – (cargo) |
|  |
| **4 – DADOS DO ACIDENTADO** |
| Nome: Renato xxxxxxxxxxxxxx |
| Idade: 27 anos |
| Função: Auxiliar de Montagem |
| Setor de Trabalho: Linha xx |
| Posto de Trabalho: Fechamento do Gabinete |
| Data de Admissão pela : |
| Data de Efetivação na: 08/06/xxxx |
| Tempo na função:6 Meses |
|  |
| **5 – DADOS DO ACIDENTE** |
| Data: 14/12/2010 |
| Horário: 14:00 h |
| Início da jornada de trabalho:07:45 h |
| Horas trabalhadas: 02:00 h |
| Local : Linha 01 no fechamento do gabinete. |
| Atividade exercida: Parafusando a frontal do gabinete. |
| **Acidente: ( x ) Com afast ( ) Sem afast ( ) Trajeto** |
| **6 – DESCRIÇÃO DO ACIDENTE** |
| O operador estava operando o equipamento parafusadeira PRF 002-P-1, parafusando a frontal do gabinete, quando foi virar o equipamento para dar seguência na operação, passou a mão na parte traseira ocorrendo corte superficial no quarto dedo da mão esquerda. |
|
|
|
|
| **7 – LESÃO** |
| Ferimento cortante superficial quarto dedo da mão esquerda. |
|  |
| **8 – TIPO DE CONTATO** |
| Batida na parte traseira do equipamento. |
|  |
|
|
| **9 – CAUSAS IMEDIATAS / DIRETAS** |
| Atos Abaixo do Padrão - Não usava a Luva de Segurança. |
| No momento que o operador parafusava na parte traseira do equipamento o mesmo não fazia uso da luva de segurança fornecida pela segurança do trabalho.  Condição abaixo do padrão - O gabinete modelo Robocop, possui partes cortantes, se o operador não fizer uso da luva de segurança a probabilidade de se cortar é grande. |
|
|
| **10 – CAUSAS BÁSICAS / RAÍZES** |
| Não usava a Luva de Segurança . |
|  |
|
|
| **11 – AÇÕES DE CONTROLE NECESSÁRIAS / CAUSAS GERENCIAS** |
| Fazer um levantamento, das atividade que necessitam do uso de luvas de segurança. |
|  |
|
|
|
| **12 - Lista de Distribuição:-** SESMT, CIPA |